**针灸治疗床等设备采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. 投标须知
2. 1招标概况：

四川省精神医学中心疼痛医学中心现已开展理疗服务。疼痛医学中心竭诚为患者提供更好的理疗服务，同时提高疼痛医学中心服务能力，现需采购本标内设备。

欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3 质量要求：按合同约定。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：2020.11.21--11.25。

1.7 投标文件递交时间：2020.11.25 17:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价： 20万元 。单项报价不得超过单价限价，报价应包含设备本身，包装，运输，安装，调试，培训等一切含税费用，包括合同期内所有维修维护的费用。

1.10签订合同以甲方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. 投标要求

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：/

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

1. 投标文件的编制

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 设备要求的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.4 投标文件正本一份，副本二份。

1. 招标、评选与中标通知书

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制；

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章；

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。合格供应商不足两家，我中心将直接进行谈判和磋商。

1. 设备参数、商务要求

5.1设备参数

|  |
| --- |
| **针灸按摩治疗床** |
| 数量：4张 |
| 1.规格尺寸：1900\*620\*680mm |
| 2.床面额定载荷大于等于140kg。 |
| 3.床面内框架需要是多层板。 |
| 4.床面表面材质需要是亲肤皮革，且具有防滑性。 |
| 5.填充采用海绵。 |
| 6.床框采用金属框架。 |
| 7.床板带有面部呼吸孔，有利于接受治疗者呼吸新鲜空气。 |
| **微电脑三维腰椎牵引床** |
| 数量：1张 |
| 1.电源：220V±22V、50HZ±1HZ. |
| 2.额定输入功率：80~240VA。 |
| 3.腰椎牵引行程：0-200mm。 |
| 4.腰椎牵引力：0-990N可调。 |
| 5.牵引总时间：0-60min可调。 |
| 6.持续牵引时间：0-9min可调。 |
| 7.间歇牵引时间：0-90s可调。 |
| 8.旋转动作范围：±25°可调。 |
| 9.成角动作范围：+30°至 -10°可调。 |
| 10.具有三维立体牵引复位功能。 |
| 11.具有远红外加热装置，该装置需配有恒温传感器。 |
| 12.电脑板自动控制腰椎牵引全过程。 |
| 13.电脑板需控制腰椎牵引床的所有技术参数,能够显示牵引过程中的所有信息，并且能自动判断牵引床的错误信息和故障信息。 |
| 14.具有8种不同的牵引模式。 |
| 15.具有牵引力自动补偿功能和过力保护功能。 |
| **PT灯** |
| 数量：6台 |
| 1.电源：AC220V±22V 频率：50HZ±1HZ。 |
| 2.波谱范围：2um-25um。 |
| 3.辐射板直径：166mm。 |
| 4.额定功率：250VA。 |
| 5.定时器范围：0min-60min。 |
| 6.治疗板使用寿命大于等于1000小时。 |
| 7.加热器在额定功率下工作寿命不少于2000小时。 |
| **电针仪** |
| 数量：2台 |
| 1.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 |
| 2.输出脉冲路数：六路输出。 |
| 3.输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 |
| 4.输出脉冲幅度：0-50V可调。 |
| 5.输出脉冲宽度：>=1ms。 |
| **多源治疗仪** |
| 数量：2台 |
| 1.电源：AC220V±22V 频率：50HZ±1HZ。 |
| 2.辐射片在正常工作条件下，单位表面积上的功率强度≤10mW/mm2。 |
| 3.辐射片组件：辐射片组件表面平均温度为120℃～250℃。 |
| 4.产生能量波长为2μm～25μm，峰值能量波长为7μm～10μm。 |
| 5.辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。 |
| 6.辐射片寿命：在正常使用的条件下，辐射片可使用10000小时至12000小时。 |
| 7.控制器控制工作时间范围20、40、60分钟固定工作时间和自定义长通工作时间四档。 |
| 8.功率控制需要高、中、低三档。 |
| 9.定时装置：电子定时装置定时相对误差为－1％～1％。 |
| 10.活动臂旋转角度,垂直方向均:≥70°。 |
| 11.气压式升降杆行程为：≤200mm。 |
| **俯卧位手术硅胶垫** |
| 数量：1套 |
| 1.材质要求：凝胶类（凝固类胶体）产品，主要化学成份为聚亚氨酯，对皮肤无刺激和伤害。 |
| 2.可通过X射线、防水、不导电、不易燃。 |
| 3.具有俯卧位头垫：适用于俯卧位手术，带镜面可调节，可配合不同俯卧位手术进行垂直方向的调节，也可根据患者脸部大小进行水平方向的调节，方便使用麻醉管路，使病人保持呼吸畅通。 |
| 4.具有俯卧位垫：适用于俯卧位手术，可调式俯卧位垫，可配置与专业脊柱床使用。 |
| 5.具有凹型体位垫：适用于仰卧位、俯卧位、侧卧位手术，用于对膝盖、上臂的支撑保护。 |
| 6.具有半圆形垫：适用于仰卧位和俯卧位手术，用于对膝踝部、肩部、胸部和髋部的支撑保护，也可应用于侧卧位手术，对腋下的支撑和保护。 |
| **手术室铅屏** |
| 数量：2个 |
| 1.铅当量: >=2.0mmPb  |
| 2.尺寸：单联2000\*1500mm |
| 3.铅玻璃：300x400mm |
| 4.铅屏采用不低于2mm厚高纯度铅板 |
| 5.外观美观，无明显焊点。 |
| 6.可移动 |
| **铅衣** |
| 数量：2件 |
| 1.铅当量：>=0.35mmPb  |
| 2.材质：射线防护材料 |
| **塑料高温消毒盒** |
| 数量;2个 |
| 1.能耐受高温、高压反复多次消毒使用。 |
| 2.能匹配北琪射频电极相匹配。 |
| **射频热凝电极套管针** |
| **数量：2根** |
| 1.型号：22G\*10\*0.5 |
| 2.型号：20G\*15\*0.5 |
| 3.能与现有北琪射频机、射频电极相匹配，并且有各种型号的弯针。 |
| **多功能治疗车** |
| 数量;2台 |
| 1.材质：ABS. |
| 2.规格：850\*520\*920mm |
| 3.具有二小抽、二中抽、一大抽，内置插条分格片并且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出 |
| 4.带中控联排锁 |
| 5.一个污物桶、不锈钢护栏。 |
| 6.静音脚轮（二个带刹、二个不带刹） |
| **三合一手术台车** |
| 数量;1台 |
| 1.尺寸：大号：1200\*600\*970mm 中号：900\*550\*850mm 小号：700\*450\*800mm |
| 2.材质：面板304不锈钢，厚度：>=1.0mm；管材>=Φ25\*1.2mm不锈钢管 |
| 3.轮子：静音万向轮，带对角刹车轮 |
| 4.小号：有上下两块面板，大号、中号只有上面板，大中小可重叠。 |

5.2 商务要求

**1、交货期及地点**

1.1 交货日期：签订合同后45日内完成交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

**2、付款方式：**签订合同后并收到中标人缴纳的履约保证金后，采购人支付中标金额的30%，全部设备安装、调试、验收合格后支付中标金额的70%，具体以合同签订为准。

**3、质保期**：质量保证期：自项目安装验收交付之日起，所有产品质量保证期为三年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。具体由供应商在投标文件中承诺）。

**4、履约保证金**：中标人缴纳中标金额的10%作为履约保证金，设备到货并验收合格后，转为质量保证金，验收合格满一年后15日内无息退还给中标人，具体以合同签订为准。

**5、安装调试：**

5.1 免费送货上门、安装、调试，并试运行；

5.2供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中；

5.3 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一；

5.4 调试：按国家相关验收规范进行。

**6、售后服务：**

6.1 提供有关资料及售后服务承诺；

6.2 质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话、手机）。如 2 小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后 48 小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担；

6.3 质保期后，免费巡检次数≥2次/年，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应；

6.4 对相关操作人员进行免费培训，能熟练操作、进行简单的故障处理；

6.5 随机资料：提供纸质中文操作使用手册和维修手册；

**7、验收标准：**参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

1. 评分标准表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价（共同评分因素） | 30% | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其余投标报价得分=（基准价／投标报价）×权重×100。 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。以供应商的报价文件为准。 |
| 2 | 设备参数响应（技术评分因素） | 40% | 完全符合招标文件第五部分“设备参数”的得40分，有一项不满足“设备参数”的扣1分，扣完为止。 | 以供应商提供的响应文件为准。 |
| 3 | 售后服务（技术评分因素） | 18% | 1、投标人结合本项目及采购人实际需要，提供售后服务方案（内容包括但不限于现场服务支持能力、质保定期巡检制度、售后服务人员经验、处理程序、应急维修响应时效、质量保证措施、配件品质等级、质保期外服务措施、其他优惠措施等。）对提供售后服务方案的详细完整程度、合理性、全面性、可操作性等进行综合评审：（1）提供的方案内容每项都详细完整、全面合理、可操作性强，能充分体现投标人的售后服务能力的得18分；（2）提供的方案内容中每有一项不完善详细或不全面或不合理或不具备可操作性，无法充分体现投标人的售后服务能力的，每有一项扣2分，最多扣16分；（3）未提供不得分。 | 以供应商提供的方案为准。 |
| 4 | 人员配置（技术评分因素） | 6% | 供应商提供科学合理的团队方案（包含项目负责人项目实施经验、团队成员名单、人员管理措施）完整的得6分；在此基础上，团队方案存在明显缺陷或漏洞的，每有一处扣2分，扣完为止。 | 以供应商提供的文件为准。 |
| 5 | 履约能力（共同评分因素） | 6% | 提供自2017年01月01日至今，每提供1个类似项目履约经验的得2分，最多得6分。 | 提供的成交（中标）通知复印件或合同复印件，并加盖供应商公章。 |

1. 联系方式

5.1采购联系人：陈老师028-81020254

5.2技术联系人：夏老师028-81020313

5.3纪检联系人：孙老师028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为参选人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 需按模块进行分项报价 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

 年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的参选人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）比选文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为参选人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

参选人名称：（单位公章）。

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**项目实施及服务方案**

（参选人详细阐述项目实施及服务方案:）

**说明：包含但不限于计划、方案、服务承诺、考核方式（考核表等）**

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | **评标要素索引表** |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 | 公司营业执照 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 7 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术响应文件

|  |
| --- |
| **技术响应文件（格式要求）** |
| **/** | **参数要求** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。

附件7：商务文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的10% |  |
| 2 | 交付时间 | 按照合同约定 |  |
| 3 | 结算方式 | 验收合格后支付合同全款 |  |
| 4 | 验收标准 | 按照合同约定 |  |
| 5 | 质保期 | / | / |
| 6 | 服务期 | / | / |
| 7 | 售后 | / | / |