# 需求参数

## 室内修缮工程

1. 我中心门诊大楼、第一住院部、第二住院部室内需要修缮改造。
2. 修缮改造包含但不限于，玻璃幕墙上增加窗户、拆除隔墙、新建玻璃隔墙、新建玻璃门、新建木门等。
3. 我中心第一住院部4层PICU病房有以下修缮改造需求（但不限于所列举项目）：

①病房窗户：目前病房窗户为下开口且纱窗极易被破坏，为发生病人坠楼等不良事件安全隐患，现申请将病区所有窗户更换为双层防爆玻璃，处开透气外推窗，开窗角度设置为12cm，总计：需更换窗户数量21个

②病房内卫生间：

（1）目前病房内卫生间门无法观察卫生间内情况，如病人在卫生间中发生意外将难以及时发现，影响工作中对病人的观察，为安全隐患，申请将病房内所有卫生间门开口置玻璃观察窗，玻璃观察窗40cm\*20cm，距上门框35cm，共计13个；

（2）部分卫生间地漏未固定可取下，易发生异食、自伤伤人等行为，为安全隐患，申请将未固定地漏全部固定，共计 4个；

③病房内所有灯罩均为开放卡槽式，易发生病员采用床单等工具自缢的风险，申请将所有灯罩更换为封闭扣式，共计：41个；

④将原一般治疗室门（开门方向为病房）封闭，在原一般治疗室窗户处安置门进出（开门方向改为内圈护士站内区域）。共计：将窗改门1个；

⑤电疗室内靠内圈护士站方向门处隔出两件独立房间，做为无菌治疗室及一般治疗室使用。共计：隔出房间2个

⑥餐厅需要将配餐室进行改造。

1. 供货商需要到现场查看我中心有哪些室内位置需要修缮改造，可以结合中心设计平面图和现场实际情况统计出具体量，向我中心提交详细的室内修缮方案以及详细的报价清单。
2. 查看现场请注意安全，佩戴好相应防护措施，安全责任自负。
3. 室内修缮所用材料必须是安全环保产品，要符合国家安全标准，并且有国家或者国际的安全认证。

四川省精神医学中心

2020年12月25日