**临床图形工作站采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. **投标须知**
2. 1招标概况：

因四川省精神医学中开展临床业务需求，提升临床医学影像报告诊断效率，需要采购一批图形工作站。

甲方：四川省精神医学中心

乙方：投标单位

欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3质量要求：

1.3.1按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：公告发布之日起至 2023-12-01 17:00。

1.7 投标文件递交时间：2023-12-01 17:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价：12.4万元。报价不得超过限价，报价应包含完成本次项目一切含税费用。

1.10签订合同以甲方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. **投标要求**

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 采购预算/限高价（总价） | 数量（单位：套） | 是否医疗器械 |
| 图形工作站 | 12.4万元 | 13（塔式）+1（移动工作站） | 否 |

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

1. **投标文件的编制**

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 技术参数的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.3 投标文件正本一份，副本两份。

1. **招标、评选与中标通知书**

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制。

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章。

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.1.4**投标文件封面未按投标文件封面要求编制和封贴。**

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。**合格供应商不足三家，予以谈判或磋商。**

1. **资格要求、技术参数、商务要求**

注意：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，投标人应全部满足；标注“▲”号的条款为重要技术条款，非实质性要求。

**5.1资格要求**

5.1.1营业执照：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④投标人若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

5.1.2体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2020-2022年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2020-2022年度（任意一年）投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函（格式自拟）；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

5.1.3提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理）。

5.1.4投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5.1.5投标产品为医疗器械时，提供投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。

5.1.6投标产品为医疗器械时，提供所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件；

5.1.7投标产品为医疗器械时，提供所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件（进口产品不提供）。

5.1.8投标人须提供节能产品认证证书。

5.1.9法定代表人身份证复印件。

5.1.10法定代表人授权书（格式4）原件和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）。

**5.2技术参数**

要求设备包含但不限于以下技术参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 塔式工作站 | 1机箱类型：塔式机箱 2. ★CPU：≥ New Core I5-12500 处理器3. ★芯片组：≥ Intel Q6704. 操作系统：原厂预装正版WIN11系统5. ★电源：≥550W能效电源6. ★内存：≥16GB DDR5-4800内存；不少于4个内存插槽，最大支持128GB或以上.7. ★硬盘：≥256GB M.2 SSD+1TB 机械硬盘。8. 显卡：集成显卡。9. 接口：USB 接口不低于10个（满足前置5个USB，1个Type-C以上，其中l个支持充电；可根据客户安全要求进行USB端口屏蔽）10. 拓展插槽：≥1 个PCIe x16 插槽；2 个PCIe x1 插槽；1 个PCIe x4 插槽；1 M.2 2230、2个M.2 2230/2280（1个用于WLAN的M.2插槽，1个用于存储的M.2 2230/2280插槽）12. 网卡：主板集成式英特尔® I219LM GbE LOM；13. 键鼠：同品牌USB键盘鼠标14. ★显示器：显示器: ≥23.8寸宽屏16:9LED背光IPS液晶显示器，具备TUV低蓝光护眼技术和优化显示器寿命的技术；（提供相关官网截图并加盖供应商鲜章）15. ★机箱：≥16L,免工具拆卸机箱，内置DTS音箱（非后加），具备系统中冷却风扇的技术；（提供相关官网截图并加盖供应商鲜章）16. ★远程图形软件：需提供正版远程图形软件，软件需与工作站相兼容。实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。为确保在 100M/1000M 网络下良好运行，要求压缩比不低于 170:1。支持 AES 256-bit 信号加密，支持远程 3D 图形传输协议。该应用软件须能在各品牌工作站平台上安装；（提供相关功能截图并加盖供应商鲜章）**★17.自带杀毒软件：(逐一提供功能截图加盖供应商鲜章)**(1)支持监控系统CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量。(2)支持对大屏主机的CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。当主机的CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。(3)支持主机在线时长监控查询，显示主机在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。(4)反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码。(5)支持从资产视角和病毒视角展示病毒查杀概况，并对病毒进行处理。(6)提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断。(7)支持自定义设置屏幕水印信息，利用水印信息对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。(8)自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等 15 大类软件、100+ 款软件，500+ 种广告弹窗。(9)支持通过集中管理平台统一对全网的软件系统进行统一管理，并能够一键设置客户端卸载密码、一键卸载客户端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启/锁定主机、一键重启客户端、一键迁移、一键导出终端调试日志等。(10)提供按日、周、月的维度订阅报表，并能自定义报表发送时间；报表包括全网终端总览、威胁事件分析、高危风险说明等模块，内容包括资产状态、安全事件分布、安全事件趋势、各类安全风险TOP5等。(11)支持对风险事件提供告警功能，告警方式包括：邮件告警、Syslog告警、短信告警等，告警内容至少包括设备名称、IP地址、日志类型、风险概况、风险评级、事件发生时间等详细内容。办公软件：★支持访问/编辑文字、表格、演示文稿、PDF、流程图和思维导图六种文件格式，包括客户端和网页端。★各模块可整合在同一窗口下，亦可成为独立窗口。多窗口模式下，支持在系统任务栏显示多主窗口，可通过快捷键切换查看。PC端兼容Windows、Mac及Linux，移动端兼容Android和iOS，每位用户可在5台设备上登录★提供项目管理、工作规划等场景的模板，降低内容创作门槛，同时支持团队内共享模板和保存自己的模板。★支持添加各种类型的内容元素，包括成员卡片、日期、待办、云文档、思维导图等，提升文档创作表现力。★支持运用AI能力实现内容生成、润色、总结、信息提取和问答等。★提供便捷的信息处理工具，包括格式校验（手机号、身份证号）、重复数据处理（高亮、删除和统计）和证件信息提取。★支持插入问卷、答题和投票，满足演示文稿中的协作场景。★支持拆分、合并和多种格式的转换，包括转为Word、图片、TXT、CAD等。★提供多种场景下的表单模板，如打卡、投票、文件收集、问卷，快速创建表单。★支持为成员配置多种操作的文档权限，包括访问、评论、编辑、下载、复制、删除等。★支持企业文档展示水印，水印内容可自定义，包括企业名称、部门名称、手机号等。★支持管控企业文档的流转范围，禁止企业文档移动到企业外。★支持灵活设置员工仅可见部分组织架构，防止组织架构和人员信息泄密。★支持在启动客户端、分享文档等场景展示企业专属的品牌印记，提升成员归属感和品牌影响力。 | 套 | 13 |  |
| 3 | 移动工作站1 | 1、★ CPU:≥ i7-1255U 处理器；2、★ 内存：≥16G DDR5 4800最大内存 64 GB DDR5-4800 非 ECC SDRAM8,35, 内存插槽 2 个 SODIMM；支持双通道； 3、★硬盘：≥512G SSD M.2 内部存储:最高支持 2 TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 2280 TLC SSD ；4、显示屏尺寸（对角度规）: ≥（14 英寸）、WUXGA（1920 x 1200）、IPS、防眩光、 400 尼特、100% sRGB；5、★独立显卡：≥NVIDIA T550（4 GB GDDR6 专用）；6、音频:集成声卡，Bang & Olufsen 音频设备、双立体声扬声器、后置麦克风、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/耳机插孔、高清音频；7、端口和接口: 左侧：≥1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口（充电）；≥1 个 HDMI 2.0b；2 个支持 Thunderbolt 4 的 USB4 Type-C 40Gbps 信率端口（USB 充电、DisplayPort 1.4） 右侧：≥1 个耳机/麦克风组合插孔；≥1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口通信: WLAN：英特尔 Wi-Fi 6E AX211（2x2）和蓝牙 5.2 M.2 组合；8、摄像头: ≥500 万像素摄像头；9、安全管理：开机身份验证；具体Sure Start功能； 具有TPM 2.0 嵌入式安全芯片；10、电源: 65 W 智能外置 USB Type-C 交流电源适配器；11、电池类型:长效 3 芯、51 Wh 锂离子聚合物电池，电池续航时间 长达 12 小时,支持电池快速充电：30 分钟即可将电量充至约 50%；12、重量:不高于1.8 千克13、其他：原厂包、蓝牙鼠标；**★17.自带杀毒软件：(逐一提供功能截图加盖供应商鲜章)**(1)支持监控系统CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量。(2)支持对大屏主机的CPU、内存、磁盘读写、网络上下行流量达到配置阈值时告警。当主机的CPU、内存达到一定阈值时客户端自动进行熔断。(3)支持主机在线时长监控查询，显示主机在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。(4)反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码。(5)支持从资产视角和病毒视角展示病毒查杀概况，并对病毒进行处理。(6)提供专门的针对未知勒索病毒的行为检测防御引擎，基于文件读写、进程、命令、网络、注册表修改等行为对于未知勒索病毒进行发现和阻断。(7)支持自定义设置屏幕水印信息，利用水印信息对屏幕拍照泄密数据的行为进行溯源。(8)自动识别并拦截终端上的广告弹窗，覆盖输入法、压缩类、杀毒软件、视频播放、浏览器、游戏助手、模拟器、装机下载、桌面管理、办公学习、聊天通讯、图片编辑、网络工具等 15 大类软件、100+ 款软件，500+ 种广告弹窗。(9)支持通过集中管理平台统一对全网的软件系统进行统一管理，并能够一键设置客户端卸载密码、一键卸载客户端、一键停止/启动防护、一键关闭/重启/锁定主机、一键重启客户端、一键迁移、一键导出终端调试日志等。(10)提供按日、周、月的维度订阅报表，并能自定义报表发送时间；报表包括全网终端总览、威胁事件分析、高危风险说明等模块，内容包括资产状态、安全事件分布、安全事件趋势、各类安全风险TOP5等。(11)支持对风险事件提供告警功能，告警方式包括：邮件告警、Syslog告警、短信告警等，告警内容至少包括设备名称、IP地址、日志类型、风险概况、风险评级、事件发生时间等详细内容。办公软件：★支持访问/编辑文字、表格、演示文稿、PDF、流程图和思维导图六种文件格式，包括客户端和网页端。★各模块可整合在同一窗口下，亦可成为独立窗口。多窗口模式下，支持在系统任务栏显示多主窗口，可通过快捷键切换查看。PC端兼容Windows、Mac及Linux，移动端兼容Android和iOS，每位用户可在5台设备上登录★提供项目管理、工作规划等场景的模板，降低内容创作门槛，同时支持团队内共享模板和保存自己的模板。★支持添加各种类型的内容元素，包括成员卡片、日期、待办、云文档、思维导图等，提升文档创作表现力。★支持运用AI能力实现内容生成、润色、总结、信息提取和问答等。★提供便捷的信息处理工具，包括格式校验（手机号、身份证号）、重复数据处理（高亮、删除和统计）和证件信息提取。★支持插入问卷、答题和投票，满足演示文稿中的协作场景。★支持拆分、合并和多种格式的转换，包括转为Word、图片、TXT、CAD等。★提供多种场景下的表单模板，如打卡、投票、文件收集、问卷，快速创建表单。★支持为成员配置多种操作的文档权限，包括访问、评论、编辑、下载、复制、删除等。★支持企业文档展示水印，水印内容可自定义，包括企业名称、部门名称、手机号等。★支持管控企业文档的流转范围，禁止企业文档移动到企业外。★支持灵活设置员工仅可见部分组织架构，防止组织架构和人员信息泄密。★支持在启动客户端、分享文档等场景展示企业专属的品牌印记，提升成员归属感和品牌影响力。 | 套 | 1 |  |

★**5.3 商务要求（实质性条款）**

5.3.1付款方式：合同签订生效后，全部设备安装调试完成并验收合格后，甲方收到乙方等额发票后15个工作日内支付合同金额的100%款项。

5.3.2交货时间：合同签订后5日内，成交供应商须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收，具体时间可由双方在合同中约定。

5.3.3由于成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之三/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及支付累计逾期违约金。

5.3.4交货地点：四川省精神医学中心。

5.3.5售后服务（售后服务涉及费用均包含在投标人的投标报价中）：

a.送货上门、安装、调试，并试运行。

b.提供培训。保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。

c.如货物在质保期内出现质量问题，投标人须在接到通知后2 小时内响应，24 小时内到场维修，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经投标人两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究投标人违约责任。

d.维修期间，根据采购人需要，提供备用设备。

e.质保期3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

**5.3.5.安装调试**

（1）免费送货上门、安装、调试，并试运行。

（2）中标单位负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

（3）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标单位负责，但必须在采购人指定人员参与下进行。

（4）调试：按国家相关和行业规范进行调试。

**5.3.6验收交付标准和方法：：**

（1）货物在乙方安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入7日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收；

(2)验收标准：成交人与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、本项目采购文件及合同的要求进行验收。

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏货物的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

**5.3.7安全责任：**中标单位需在中标后承诺在日常工作产生的安全责任问题由中标单位自行负责（单独提供承诺函，格式自拟）。

**5.3.8售后服务：**

（1）提供有关资料及售后服务承诺。

（2）质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话、手机）。如 2 小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后 24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

（3）质保期后，应加强设备巡检，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（4）有零部件储备仓库，能及时提供配件，可保证维修速度及质量。

（5）对相关操作人员进行培训，能熟练操作、进行简单的故障处理。

（6）随机资料：提供纸质中文操作使用手册和维修手册。

1. **评审方式及公示**

**6.1评审方式：最低价中标**

**6.2结果公示：在四川省精神医学中心官网公示。**

1. 联系方式

5.1采购联系人：何老师028-81020254

5.2设备联系人：王老师028-81020070

5.3纪检联系人：孙老师028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为投标人,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消招标及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 按实际情况可调整表格 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

报价单格式可根据实际自行调整

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

 年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为投标人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

投标人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**售后服务方案**

（投标人详细阐述售后服务方案:）

**说明：**包含但不限于内容包括但不限于①现场服务支持能力、②售后服务人员数量、③应急维修响应时效、④配件品质等级、⑤质保期外服务措施等。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | **评标要素索引表** |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 4 | 委托人身份证复印件 |  |
| 5 | 公司营业执照 |  |
| 6 | 体现健全的财务制度的证明材料 |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺函 |  |
|  |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术参数响应文件

|  |
| --- |
| **技术参数响应文件（格式要求）** |
| **/** | **技术参数** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。
**表格可根据实际情况进行调整。**

**请参考5.1**

附件7：商务响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | 交货期及地点 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 履约保障金 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 安装调试 |  |  |
| 6 | 验收标准 |  |  |
| 7 | 安全责任 |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |